Ausschreibungstext

Beschreibung
Lamellierte Kupferschiene, verzinnt, isoliert
5x 24 x 1
494 A, 2 m lang
Zubehör

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	494 A

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	85.7 W

Sonstiges
Durch verzinnte Cu-Schienen reduziert sich der Aufwand zur Vorbereitung der Kontaktstellen wesentlich.
Die Cu-Schienen werden vor aggressiven Medien effektiv geschützt.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01075000