Ausschreibungstext

Beschreibung
Sammelschienenträger 
3-polig, mit innenliegenden Anschraublöchern
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	800 V
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	8 kV
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	91 kA

Kurzschlussfestigkeit IEC / EN :
Ipk max. = 91 kA (Sammelschiene TT 720mm², 2 Schienenträger im Abstand von 500 mm)
zur Berechnung für  3-poliges System (IEC) 

Sonstiges
Als Außen - und Mittelträger geeignet
mit innenliegenden Anschraublöchern.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01231000