Ausschreibungstext

Beschreibung
D02-Sicherungseinsatz 35 A
400 V, gG
E 18
Zubehör

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	35 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	400 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	250 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	4.0 W

Bem.-ausschaltvermögen AC:	50 kA
Bem.-ausschaltvermögen DC:	8 kA

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01692000