Ausschreibungstext

Beschreibung
Sicherungseinsatz 80 A
600 V AC, time delay
Class J, 29x118
Zubehör

Standards

Approbationen
UL

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (UL):	80 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Bemessungsspannung (UL) DC:	400 V

SCCR:	200 kA

SCCR: DC 100 kA 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
03229000