Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON^®60Classic
NH-Sicherungs-Unterteil 250 A
Rahmenklemme
Größe 1 / 3P
60Classic

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Approbationen
CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	250 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	440 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	31.4 W
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	800 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	800 V
Kurzschlussstromfestigkeit bei Schutz durch Sicherungen:	80 kA

Adaptermodul, Schutzart IP20 frontseitig

Klemmstellen
Rahmenklemme

Cu 70-185mm²f
Cu 35-150mm²rm
Cu 35-120mm²f+AE
lam.Cu 15,5-24mm breit
Klemmraum 24,5 x 12mm
min. Klemmraumhöhe 3mm

(feindrähtig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

Sonstiges
Adaptertechnik der CrossLink® Technology
Schneller und sicherer Umbau des Anschlusses für oben oder unten
Einfaches und sicheres Aufrasten und Kontaktieren
Sicheres Anschließen durch zweigeteilten Berührungsschutz
Sammelschienenträger für Flachschienen überbaubar

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
03300000