Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON®Panel
NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Aufbau
beidseitig Schraube M10
Größe 1 / 1P, mit Berührungsschutz

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	250 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	440 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	5.5 W
Bemessungsstossspannung Uimp:	8 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1000 V
Kurzschlussstromfestigkeit bei Schutz durch Sicherungen:	50 kA

1000V DC, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1, VDE 0110 Teil 1 sind zu berücksichtigen für Sicherungseinsätze IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-201 Gr. 1 bis 32 W Verlustleistung

Sonstiges
Für sicheres Anschließen der Leitungen ist der Berührungsschutz zweigeteilt

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
03762000