Ausschreibungstext

Beschreibung
CAPUS®Panel
Lasttrennschalter 3-polig + N
Schraube M12, Griff graphitgrau
1000 A

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	1’000 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	190.0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	12 kV
Bemessungseinschaltvermögen :	63 kA

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads)

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
23026000AD