Ausschreibungstext

Beschreibung
Kammschiene 3-polig, Steg, Teilung 27 mm
130 A, 1 m lang
35 mm²
Zubehör

Standards
IEC 61439-1:2020

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	130 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	400 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	3.4 W
Strombelastbarkeit bei Mitteneinspeisung:	220 A
Bemessungsstossspannung Uimp:	4 kV

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31056000A