Ausschreibungstext

Beschreibung
AMBUS®Panel
Halter für zylindrische Sicherungen
10 x 38 / 1P/N
32 A / 690 V, N integriert

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	32 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	0.9 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	690 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	4 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	725 V

für Sicherungseinsätze nach IEC / EN 60269-2
mit zulässigen Bemessungsverlustleistungen
bis max. 3 W für gG/gL
bis max. 1,2 W für aM

Sonstiges
großer Klemmbereich
Aufnahme für Bezeichungsschild

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31273000A