Ausschreibungstext

Beschreibung
AMBUS^®60Classic
Reiter-Sicherungshalter 1000 V
für Sicherungen 10x38 IEC 60269-6
1-polig, für Schienen 20 x 5/10
60Classic

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Approbationen
UL, CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	30 A
Bemessungsspannung (IEC) DC:	1000 V

Bemessungsstrom (UL):	30 A
Bemessungsspannung (UL) DC:	1000 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	0.2 W
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1050 V

SCCR:	33 kA

für Sicherungseinsätze nach IEC / EN 60269-6
gPV mit zulässigen Bemessungsverlustleistungen bis max. 4 W

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31572000