Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES®60Classic
Sammelschienenadapter 32 A
2 verschiebbare Tragschienen 
45 x 260, ohne Leitungen, mit Federzugklemmen 1,5 - 6 mm² von vorne
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	32 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	2.5 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	800 V

Sonstiges
Freie Phasenwahl.
Rastmechanismus beim Aufschieben auf die Sammelschiene.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32487000