Ausschreibungstext

Beschreibung
Modul N
Klemme 16 mm²
9 x 160
30Compact 5P

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	0.8 W

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	690 V

Anschlussklemme 1,5 - 16 mm²

Sonstiges
Das Gerät kann in einer Trennposition auf auf dem Sammelschienensystem verriegelt werden. Komplette Einheiten 1P+N oder 3P+N können so für eine Isolationsprüfung vorbereitet werden, ohne dass die Leitungen abgeklemmt werden müssen.(siehe Montageanleitung)

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32632000