Ausschreibungstext

Beschreibung
OMUS^®60Classic
Hybrid-Schalter, 3- oder 1-polig schaltbar
Schalter für ohmsche Lasten 20,0 A, für Anwendungen UL
60Classic

Standards
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-4-3:2014

Approbationen
IEC (CB), UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	20 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	400 V

Bemessungsstrom (UL):	20 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	480 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	20.0 W

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	500 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	2,5 kV

Sonstiges
Bis 20/25 A Dauerstrom mit Stromüberwachung
Wahlweise 3-polig oder alle drei Phasen einzeln schaltbar
Integrierte Funktion für Energiezuführung, Absicherung und Schalten

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
36158000A