Ausschreibungstext

Beschreibung
OMUS®C14 CrossBoard Connect Plus
Elektronischer Schalter, 3- oder 1-polig schaltbar
Elektronikbaustein Schalter für ohmsche Lasten 0,1 - 6,6 A
mit IO-Link-Schnittstelle, mit Display

Standards
IEC 60947-1:2007 + A1:2010
IEC 60947-4-2:2011

Approbationen
UL, CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	6.6 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	500 V

Bemessungsstrom (UL):	6.6 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	480 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	20.0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	500 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	4 kV

SCCR:	100 kA

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
36183000A