Ausschreibungstext

Beschreibung
MIEZ
Poweranalyser für DIN-Tragschiene
Messung von Strom, Spannung, Leistung, Energie und abgeleiteten Größen
Analyse und Überwachung der Spannungs- und Netzqualität

Standards
EN 61010-1:2010 + A1
CSN EN 61010-2-030:2011 + O1 + Z1

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) DC:	24 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	3.5 W
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	75 V

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
37020000A