Ausschreibungstext

Beschreibung
Meldeschalter, zur Überwachung der Schalterstellung
1 Schließer, 1 Öffner: 400 V AC / 2 A, 24 V DC / 6 A

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte
1 Schließer / 1 Öffner :

AC 13 :
2 A / 400 V
6 A / 230 V

DC 13:
1 A / 220 V
6 A / 24 V

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31316000