Ausschreibungstext

Beschreibung
Ersatzsicherung für MOTUS®
Sicherung 30 A für Ausführung 9 A bei Motoren mit Schweranlauf
Class CC

Standards

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	30 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	500 V

Bemessungsstrom (UL):	30 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	500 V

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31569000