Ausschreibungstext

Beschreibung
Klemmenträger für PE/N-Schiene
aufrastbar auf Tragschiene TH35
Zubehör

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01121000