Ausschreibungstext

Beschreibung
Sammelschienenträger 3P+N+PE
Zubehör

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

Kurzschlussfestigkeit:
Stoßstromfestigkeit = min. 35 kA bei Schienenträgerabstand 250 mm

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Schrauben:
	Schraube +/- (PZ2), verzinkt, chromitiert

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01138000