Ausschreibungstext

Beschreibung
Anschlussklemme, frontaler Anschluss
25 - 95 mm²
Zubehör

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	225 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	4 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	690 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1000 V

1000 V DC*
*Der Einsatz einpoliger Geräte ist hinsichtlich der Isolationseigenschaften ausschließlich durch die Einbaubedingungen bestimmt.

Klemmstellen
25 - 90 mm² rund, ein- und mehrdrahtig
25 - 70 mm² feindrahtig mit Aderendhülse
Md 19 Nm

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01198000A