Ausschreibungstext

Beschreibung
Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert
10x 50 x 1
1244 A, 2 m lang
Zubehör

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	1.244 A

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	130,4 W

Werkstoffeigenschaften
Isolation:
	temperaturbeständig bis 105 °C
	selbstverlöschend, V0 entsprechend UL 94
	Durchschlagfestigkeit 20 kV
	Dehnung 370 %

Sonstiges
Durch lamellierte Cu-Schienen reduziert sich der Aufwand zum Verbinden von Sammelschienen wesentlich. Biegevorrichtungen, wie sie bei massiven Kupferschienen benötigt werden, sind entbehrlich. Durch die 2mm starke Isolation wird keine zusätzliche Abdeckung benötigt.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01509000