Ausschreibungstext

Beschreibung
Schraubanschluss aufsteckbar, für Kabelschuhe
M5
60Classic
100Energy
185mm-System
Zentraleinspeisung

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	0,5 W
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	360 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	25,6 kA

Klemmstellen
Für Aluminiumleiter geeignet.
bei der Verwendung von Aluminiumleitern Wartungshinweise beachten

Werkstoffeigenschaften
Anschlussschrauben:
	Schraube +/- (PZ2), verzinkt, chromitiert
Klemmenkörper:
	Stahl, verzinkt und chromitiert 

Klemmkörper : vernickeltes Cu-Profil
Schraube : Sechskantschraube mit Schlitz, verzinkt, chromitiert

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01512000