Ausschreibungstext

Beschreibung
Abdeckprofil
oben / unten, 1,10 m lang, für Halterungen 01136 und 01137
3 x 109 x 1100
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 70°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94

Abdeckung:temperaturbeständig bis 75°C,selbstverlöschend nach UL 94,Kriechstromfestigkeit CTI 200,halogenfrei

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01555000