Ausschreibungstext

Beschreibung
Nullleiter 400 A, trennbar
beidseitig Schraube M10
200 mm lang

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	400 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	440 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	5,8 W
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	800 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	800 V

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
03757000