Ausschreibungstext

Beschreibung
Isolator
beidseitig Innengewinde, Schlüsselweite 36
M10 x 50
Zubehör

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	2000 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	2000 V

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 200°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 600, 
	halogenfrei

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
05788000