Ausschreibungstext

Beschreibung
Isolator
Innen- und Außengewinde, Schlüsselweite 30
M6 x 30
Zubehör

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	1500 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	1500 V

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 200°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 600, 
	halogenfrei

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
05800000