Ausschreibungstext

Beschreibung
CrossBoard®
Basissystem 160 A
3-polig
700 mm lang, berührungsgeschützt

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
IEC (CB), UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	160 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	160 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Bemessungsspannung (UL) DC:	600 V

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	800 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	30 kA

SCCR: 100 kA with JDDZ fuse Class J 400 A / 600 V AC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC 

Sonstiges
Rundum berührungsgeschütztes Basissystem bis 160 A
Rückseitig einspeisbar
Plug-and-Play-fähig 
Einfaches Anschrauben auf Montageplatten
Komplett vorkonfektioniert und sofort einsatzfähig

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
11700000A