Ausschreibungstext

Beschreibung
SECUR^®60Classic PowerLiner
Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherungen
für Sicherungen 10x38 IEC 60269-2
3P
60Classic

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	32 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	110 V

AC-23A (400 V)
AC-22A (690 V) 

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	5,3 W

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	500 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	725 V

für Sicherungseinsätze gG und aM nach IEC / EN 60269-2

Die Trennfunktion zwischen den zu- und abgangsseitigen Anschlüssen wird gemäß Produktnorm über das bestimmungsgemäße Öffnen vom Schaltmechanismus sichergestellt.

Werkstoffeigenschaften
Gehäuse:
	temperaturbeständig bis 140°C,
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 225,
	silikon- und halogenfrei
Schaltknebel:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 200
Sicherungsträger:
	temperaturbeständig bis 150°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 125,
	halogenfrei
Abdeckung:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	Brandverhalten UL 94 HB,
	Kriechstromfestigkeit CTI 200,
	halogenfrei
Anschlussschrauben:
	Schraube +/- (PZ2), verzinkt, chromitiert

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31232000