Ausschreibungstext

Beschreibung
AMBUS®Panel
Halter für zylindrische Sicherungen
Class CC / 1P
30 A / 600 V

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system J

Approbationen
CSA, UL, CCC

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (UL):	30 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Bemessungsspannung (UL) DC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	0,3 W

SCCR:	200 kA

Klemmstellen
Rahmenklemme
Antrieb: PZ2 
Abisolierung: 11 mm
Querschnitt min.: 0,75 mm²
Querschnitt max.: 25 mm²
Rahmenklemme
Antrieb: PZ2 
Abisolierung: 11 mm
Querschnitt min.: 0,75 mm²
Querschnitt max.: 25 mm²
Md min.: 2,0 Nm
Md max.: 2,5 Nm
Nicht geeignet für Aluminiumleiter !

Querschnitt min. UL: AWG 18 
Querschnitt max. UL: AWG 4 

Sonstiges
großer Klemmbereich, auch für zwei gleiche Leiter (nebeneinander)
Aufnahme für Bezeichungsschild

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31295000