Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES®100Energy
Sammelschienenadapter 160 A
108 x 315
100Energy

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	160 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	17,8 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

Werkstoffeigenschaften
Montagefläche: Kunststoff

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32001000