Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES®60Classic
Sammelschienenadapter 650 A, 3-polig
238 x 300
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	650 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	640 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	63,0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	800 V

SCCR: 42 kA with 140G-M / 600 V AC, 65 kA with T6 / 480V AC, 65 kA with 3RV1083 / 480V AC, 65 kA with 140G-M / 480V AC 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32064000A