Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES®60Classic
Sammelschienenadapter 570 A, 3-polig
140 x 270
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	570 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	600 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	40,2 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

SCCR: 25 kA with NS630 / 600 V AC, 65 kA with NS400 / 480 V AC, 50 kA with NSX630 / 600 V AC, max. busbar support distance 400 mm, 50 kA with NS630 / 480 V AC, 35 kA with NS400 / 600 V AC, 65 kA with NSX630 / 480 V AC, max. busbar support distance 400 mm 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32157000