Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES®60Classic
Sammelschienenadapter 200 A
Anschlussklemmen 6 - 70 mm² (unten)
108 x 222
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	200 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	200 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	800 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	46,9 kA

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32215000