Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES®60Classic
Sammelschienenadapter 80 A
1 verschiebbare Tragschiene
54 x 200, ohne Leitungen, mit Schraubklemmen 16 mm² von hinten 
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	80 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	80 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	9,3 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	800 V

Werkstoffeigenschaften
Leiterisolierung:	temperaturbeständig bis 105 °C

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32466000