Ausschreibungstext

Beschreibung
Berührungsschutzabdeckung IP20 (frontseitig)
inkl. 3x Abdeckung stirnseitig
300 mm breit
185Power

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Abdeckung:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	Brandverhalten UL 94 HB,
	Kriechstromfestigkeit CTI 200,
	halogenfrei

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32706000A