Ausschreibungstext

Beschreibung
Stromwandler 150 A / 5 A
1,5 VA / Klasse 1
Größe 1 - 3
185Power

Standards
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Elektrische Werte
Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	1,5 W

Werkstoffeigenschaften
Material: Polyamid
Elektro-Gießharz
temperaturbeständig bis 120 °C
Sekundäranschluss: teflonisolierte Cu-Litze

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33744000