Ausschreibungstext

Beschreibung
Stromwandler 500 A / 5 A
1,5 VA / Klasse 0,5
Zubehör

Standards
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Elektrische Werte
Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	4,2 W

Werkstoffeigenschaften
temperaturbeständig bis 125 °C  

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
37207000A