Ausschreibungstext

Beschreibung
Lamellierte Kupferschiene, verzinnt, isoliert
10x 20 x 1
640 A, 2 m lang
Zubehör

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	640 A

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	86,3 W

Sonstiges
Durch verzinnte Cu-Schienen reduziert sich der Aufwand zur Vorbereitung der Kontaktstellen wesentlich.
Die Cu-Schienen werden vor aggressiven Medien effektiv geschützt.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01064000