Ausschreibungstext

Beschreibung
CRITO®
Anschlussklemme für Rund-/Sektorleiter
95 - 300 mm²
60Classic
100Energy
185mm-System
Zentraleinspeisung

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	630 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	630 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	81,4 kA

Sonstiges
Angabe von Nennquerschnitt und Anzugsdrehmoment auf der Klemme vermerkt.
Klemme läßt sich nachträglich auf montierte Sammelschiene aufsetzen und abnehmen.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01094000