Ausschreibungstext

Beschreibung
Lamellierte Kupferschiene, verzinnt, isoliert
5x 32 x 1
617 A, 2 m lang
Zubehör

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	617 A

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	100,2 W

Sonstiges
Durch verzinnte Cu-Schienen reduziert sich der Aufwand zur Vorbereitung der Kontaktstellen wesentlich.
Die Cu-Schienen werden vor aggressiven Medien effektiv geschützt.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01095000