Ausschreibungstext

Beschreibung
Anschluss-Sammelschienenträger
3-polig, mit integrierten Klemmen 1,5 - 16 mm²
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	63 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	0,8 W
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	80 A

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

Strombelastbarkeit der Klemmstelle 80 A
Kurzschlussfestigkeit:
Stoßstromfestigkeit &gt; 30 kA bei Schienenträgerabstand 550 mm
Stoßstromfestigkeit &gt; 50 kA bei Schienenträgerabstand 250 mm
weitere Werte im Kurzschlussfestigkeitsdiagramm

Sonstiges
Anschlussschienenträger mit integrierten Klemmen zum Einspeisen oder Abgreifen von der Sammelschiene
mit innenliegenden Anschraublöchern, auch als Mittelträger verwendbar.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01484000