Ausschreibungstext

Beschreibung
Isolator
beidseitig Innengewinde, Schlüsselweite 17
M6 x 20
Zubehör

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	600 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	600 V

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
05779000