Ausschreibungstext

Beschreibung
Isolator
beidseitig Innengewinde, Schlüsselweite 32
M8 x 35
Zubehör

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	1500 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	1500 V

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
05782000