Ausschreibungstext

Beschreibung
CAPUS^®Panel
Lasttrennschalter 3-polig
Schraube M16, Griff graphitgrau
1250 A

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	1.250 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	187,5 W

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	12 kV
Bemessungseinschaltvermögen :	84 kA

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads) 

Weitere Zertifikat mit Icw = 50 kA nach Bedarf verfügbar

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
23007000AD