Ausschreibungstext

Beschreibung
CAPUS®Panel
Lasttrennschalter 3-polig
Schraube M12, Griff graphitgrau
2500 A

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	2.500 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	500 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	375,0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	12 kV
Bemessungseinschaltvermögen :	110 kA

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads) 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
23009000AD