Ausschreibungstext

Beschreibung
Kammschiene 3-polig, Steg, Teilung 27 mm
80 A, 1 m lang
16 mm²
Zubehör

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	80 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	400 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	2,8 W
Strombelastbarkeit bei Mitteneinspeisung:	130 A
Bemessungsstossspannung U_imp:	4 kV

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31012000A