Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES®60Classic
180 x 320
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	560 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	49,2 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	800 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	44 kA

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32040000B