Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES®60Classic
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	250 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	9,6 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32051000B