Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES^®60Classic
Sammelschienenadapter 63 A
für Direktstarter ABB MS45x, Eaton PKZM4, Siemens S2
55 x 260 mit Leitungen AWG 8 (10 mm²)
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	63 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	65 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	6,9 W

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	800 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV

SCCR: 100 kA with PKZM4 60 A / 480 V AC , 100 kA with MS45x 60 A / 480 V AC , 100 kA with S2 60 A / 480 V AC  

Sonstiges
Leitungsenden ultraschallverdichtet.
Rastmechanismus beim Aufschieben auf die Sammelschiene.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32460000