Ausschreibungstext

Beschreibung
Universal-Stromwandlermodul
zum Anbau im Anschlussbereich
Größe 1 - 3
185Power

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte
Quadron®185Power Speed:
- max. 600 A
- Erhöhung der Verlustleistung um 30%

Quadron®185Power, Abgang unten:
- max. 630 A
- Erhöhung der Verlustleistung um 35%

Crito®185Power Anschlussleiste, Abgang unten:
- max. 750 A
- Erhöhung der Verlustleistung um 28%

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33762000A